ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подготовки коммерческого предложения

Наименование предприятия	     	
Адрес	     	
Контактное лицо (ФИО, должность)	     	
Контактный телефон, e-mail	     	

*-обязательно для заполнения 

№	Перечень основных данных
и требований			Исходные данные	
1	Вид котельной	Блочно-модульная 	
2	Объем работ	Основные работы*	проектирование котельной ,   изготовление ,   доставка  ,
монтаж  ,   пуско-наладка  	
		Дополнительные
работы	инженерные изыскания , проектирование по Постановлению № 87 , государственная (независимая) экспертиза ,
рабочая документация для строительства фундаментов и сетей 	
3	Вид топлива*	Основное	природный газ ,     дизельное топливо ,      мазут ,     уголь ,
другое:      	
		Резервное(аварийное)	дизельное топливо ,          мазут ,
другое:                       ,    не предусматривается 	
4	Исполнение хранилища резервного(аварийного) топлива*
(при наличии)	пристроенное ,
подземное,
надземное.	
5	Характеристики топлива*	основное: марка             , ГОСТ            , давление*       МПа, 
калорийность*        ккал/м3(ккал/кг);

резервное: марка            , ГОСТ            , давление       МПа, 
калорийность       ккал/м3(ккал/кг);

аварийное: марка           , ГОСТ             , давление       МПа, 
калорийность       ккал/м3(ккал/кг)	
6	Тип и производительность 
котельной*	водогрейная ,		паровая ,	    паро-водогрейная ,
      /       (МВт / Гкал/час)       (тонн пара в час)	
7	Категория по надежности отпуска тепла	вторая ,	вторая с резервным котлом  ,            первая( котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла)           	
8	Требования к единичной 
мощности и
количеству котлов*	1.определяется расчетом ,
2.требуются следующие котлы:  
VIESSMANN        /       (МВт / т/ч)       шт.;
BOSCH                  /       (МВт / т/ч)       шт.;
 RIELLO                /       (МВт / т/ч)       шт.;
Энтророс               /       (МВт / т/ч)       шт.;
Другие                             /       (МВт / т/ч)       шт.	
	Распределение тепловой нагрузки*
	отопление:         /       (МВт /Гкал/час),       (тонн пара в час),
вентиляция:       /       (МВт /Гкал/час),       (тонн пара в час),
технологические нужды:            /       (МВт /Гкал/час),
       (тонн пара в час),
ГВС (максимальночасовая):       /       (МВт /Гкал/час),
       (тонн пара в час),	
10	Система горячего водоснабжения*(при наличии)	 закрытая, без ГВС;
 закрытая, приготовление ГВС в котельной;
 закрытая, приготовление ГВС за пределами котельной;
 открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети)	
11	Схема присоединения потребителей к котловому контуру*	
	Отопление	зависимая  ,	независимая (теплообменники в котельной)  	
	Вентиляция(при наличии)	зависимая  ,	независимая (теплообменники в котельной)  	
	Технология	зависимая  ,	независимая (теплообменники в котельной)  	
12	Вид и параметры теплоносителя в соответствующей сети* (в прямом / обратном трубопроводах)	
	Отопление	вода ,     пар ,        
температура       /       оС,    давление            /       МПа	
	Вентиляция	вода ,    пар , 
температура       /       оС,    давление             /       МПа	
	Технология	вода ,     пар , 
температура       /       оС,    давление            /       МПа	
	ГВС	давление           /       МПа	
13	Возврат конденсата	       %, чистый , загрязнен  (механически , химически )	
14	Источник водоснабжения
и параметры исходной воды	хоз-питьевой водопровод ,  скважина , другое:             ,
t = min       ,   max       оС,     p = min      ,    max       МПа	
15	Химический состав воды
(при наличии)	жесткость общая:       мг-экв/л, содержание Fe:        мг/кг,
развернутый хим. анализ исходной воды: есть , нет 	
16	Автономный источник электроснабжения* (для собственных  нужд котельной)	требуется  (дизель-генератор   генератор на природном газе ),
другое:                     , 	    не требуется 	
17	 Требования к автоматике 
котельной* 
(уровень автоматизации и 
диспетчеризации)	 постоянное присутствие обслуживающего персонала,
 без постоянного обслуживающего персонала
с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной
 без постоянного обслуживающего персонала
с диспетчеризацией аварийных сигналов работы и передачей текущего состояния котельной
 без постоянного обслуживающего персонала
с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной
 организация АРМ оператора(если требуется)	
18	Требования к узлам учета*	
	Электроэнергии	не требуется ,  требуется   	
	Природного газа	не требуется ,  требуется   	
	Исходной воды	не требуется ,  требуется   	
	Тепловой энергии	не требуется ,  требуется   	
	Пара	не требуется ,  требуется   	
19	Тип дымовой трубы	самонесущая      ,	колонного типа (труба в трубе) ,
фермового типа ,	мачтового типа ,
теплоизолированная ,	не теплоизолированная ,
диаметр       мм, высота       м,     определяется расчетом 	
20	Район строительства котельной* (город, населённый пункт)	     
	
21	Дополнительные работы и 
оборудование